投标方负责将以下设备两年内完成更换：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提盐改造项目和更换设备清单（2年期） | | | | | |
| 注：以下设备在未来运维2年内逐步更换。 | | | | | |
|  | 名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 焦化部 | 搪玻璃釜 | 10000L |  | 台 | 1 |
| 压滤机 | XAZ60-1000 |  | 台 | 2 |
| 压滤机 | XAZ40-1000 |  | 台 | 1 |
| 反应釜2507搅拌 | 5M |  | 台 | 3 |
| 硫代反应釜 | 25立方3200\*450 |  | 台 | 1 |
| 二次蒸发器 | 2400\*9000 |  | 台 | 2 |
| 二次蒸发加热器 | S=120平方 | 2507 | 台 | 2 |
| 二次蒸发冷凝器 | S=300平方 | 2507 | 台 | 2 |
| 尾气塔 | 1.5M\*6M | pp | 台 | 2 |
| 二次蒸发强制循环泵 |  | 2507 | 台 | 2 |
| 一次蒸发强制循环泵 | CZ150-250AG | 2507 | 台 | 1 |
| 硫铵输送泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 硫氰输送泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 硫氰离心液输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 硫铵再浆输送泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 硫氰溶解液输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 二次硫氰输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 二次硫氰循环泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 浓缩清液输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 液碱输送泵 | IH50-32-160G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 三次清液输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 硫酸钠溶液输送泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 硫酸钠循环泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 清洗泵 | IH65-50-160G | 衬塑 | 台 | 1 |
| 配变频电机 | IH50-32-160G | 衬塑 | 台 | 4 |
| 反应液输送泵 | IH50-32-160G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 管道泵 | IHGB50-160A | 304 | 台 | 1 |
| 碱液泵 | IH65-40-200GJ | 衬塑 | 台 | 2 |
| 压滤机输送泵 | IH65-40-250G | 衬塑 | 台 | 2 |
| 二次蒸发出料泵 | UHB-65-12-15 | 衬塑 | 台 | 2 |
| 一次蒸发输送泵 | IHF-50-32-250 | 衬塑 | 台 | 1 |
| 离心机2507 | H450 |  | 台 | 2 |
| 离心机螺旋2507 | H450 |  | 台 | 2 |
|  | 三次蒸发器 |  | 2507 | 台 | 1 |