**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**70碳化硅招标公告**

日期：2022年 6月8日

招标号：ZZCY-2022-06-01-029

我公司将于近日对**70碳化硅**进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系并且网上报名（疫情期间谢绝现场报名）。请按要求填写投标报名函、公平交易承诺函（加盖公章），并附上相关资质资料等，扫描后发送至招标办人员邮箱报名，并同时将商务标、技术标、报价上传中铸网（https://e-bidding.zzcycn.com/）。

联系人及电话：

招 标 办： 石 工  15255329626

物资采购部： 刘 工 18794814364

报名截止时间为2022年6月15日16：00，逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标时间定于2022年6月17日9:30在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室301准时举行。（通过中铸网平台开标）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

电 话：0553-5698553

邮 编：241002

联 系 人：石 宇

邮 箱：15255329626@163.com

**详见以下附件：**

**附件1：投标人须知及要求**

**附件2：报名申请函**

**附件3：公平交易承诺函**

**附件4：授权委托书**

附件1

投标人须知及要求

1. **一般要求**

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1. **投标保证金**

本次招标收取投标保证金**伍万元整**（在中铸网平台线上缴纳投标保证金，电汇，基本账户汇款）备注：基本账户为开户行账户，投标人需在2022年6月15日16：00前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

1. **投标文件的语言**

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

1. **投标有效期**

投标有效期:90天。

1. **投标人要求**
2. 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
3. 具有独立订立合同的权利。
4. 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
5. 投标人应提供下列文件和资料：
6. 商务文件：
7. 投标人法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。
8. 企业法人营业执照及相关认证等。
9. 投标有效期。
10. 投标项目的具体明细（不含报价）。
11. 技术文件：包括投标方案及其说明等。
12. 价格文件：投标人必须填写投标报价表，价格为含税到厂价，并注明税率。

（5）所有标书文件均加盖公章须按要求进行扫描上传至中铸网。

**六、投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

**七、投标人建议**

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

**八、投标文件的签署**

1.标书、报价表均加盖公章。

**九、投标报价**

1. 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2. 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正。

**十、投标文件的递交**

投标文件加盖投标人公章扫描上传至中铸网。

**十一、无效投标**

发生下列情况之一者，视为无效投标。

1. 投标文件未按规定上传或投标文件未按规定加盖公章和签字。
2. 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人签章的。
4. 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5. 投标人企业资质不全或无资质的。
6. 附有招标人不能接受的条件的。
7. 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。
8. 以联合体方式投标而无共同投标协议的。
9. 以他人名义投标的。

10.未按招标文件要求提交投标保证金的。

11.投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标.

12.被国家公共信用机构(国家公共信用信息中心、信用中国）列入失信

名单的企业或个人实际控制的企业。

13.投标文件有其他不符合招标文件实质性要求的或与招标文件有严重背离的。

**十二、相关要求**

1、付款方式：承兑结算。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

**十三、评标标准**

本次招标采取综合评分的方式进行评标。

**评分标准：**由评标委员会按**合金辅料类**物资进行评分，按分数从高到低顺序进行推荐中标候选人。**合金辅料类**物资采购招标评分标准：

**价格：**满分60分。满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为60分，其他得分为：价格分=60\*评标基准价÷有效报价。

**质量：**满分20分。技术方案及质量没有响应招标文件的投标将被否决。质量响应招标文件14分（技术指标响应）；第二/第三方相关产品检测结果2分；质量体系认证2分；相关专利2分。

**资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：**满分10分。资质3（具备相应的加工生产能力3分，仅有销售能力1分。）无相应经营范围0分）；公司规模及人员构成2分（参照企查查等资信平台参保人数）；装备及能力、水平等2分（参照供应商资信调查表）；相关业绩3分(类似业绩每项1分，最高 3分)。

**服务、工期及资金状况：**满分10分。备货周期3 分；售后服务保障措施2分；资金状况2分（参照实缴注册资金）；付款方式3分。

1. **其他要求**
2. **满足技术附件要求及业主单位使用要求。**
3. **本次招标70碳化硅630吨（以上数量为六个月理论使用数量，具体供货数量以生产单位实际用量为准，具体供货时间以商务部门通知为准）。招标合同执行周期为6个月。**
4. **业绩要求，参标单位至少提供一份70碳化硅的供货合同以及发票。**
5. **参标单位必须满足招标数量要求。**
6. **本次招标项目未设最高限价，有效报价超过三家的实行最高价淘汰。**

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

2022年6月8日

**芜湖新兴铸管有限责任公司**



**Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd**

**投标报名申请函**

致：**芜湖新兴铸管有限责任公司**

1、 我方以 (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以 （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属： 省 市 单位名称 企业法人 单位地址 邮编

企业类型 国有 股份 合资 民营 个体 其他（所属类别上打√）

企业性质 加工业 贸易业 物流业 （所属类别上打√）

开户银行 账号

税号 注册资金

公司电话 公司传真

联系人 联系电话

主导（营）范围：

3、我司附相关资质（营业执照、相关证书等资料）将以电子版扫描件形式**发邮件至**15255329626@163.com（邮箱）或现场报名等方式。

4、我司确认，你方可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

申请人（单位公章）：

授权代表（签名或盖章）：

签字日期：

附件3

公平交易承诺函

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手 段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

1. 中止与对方一切业务合同执行；
2. 将对方永久列入公司黑名册；
3. 扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；
4. 公司对贿赂款 项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；
5. 对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章： 我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关 联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相 关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理， 绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符

合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴 铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、 购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当 及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规 行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 业务主管签字：

年 月 日

**附件4**   **法人授权委托书**

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：    联系电话：

现委托上述授权责任人作为我单位在**70碳化硅**项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，本单位均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。本授权有效期为：90天

委托单位： (盖章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日

**身份证复印件**：

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件反面

授权代表身份证复印件正面

表1供应商资信调查表

单位名称：（公章） 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本概况 | 企业名称 | |  | | | | | 电话 | | | |  | | | 企业性质 | |  | | |
| 企业地址 | |  | | | | | 传真 | | | |  | | | 成立时间 | |  | | |
| 注册资金 | |  | | | | | 开户行 | | | |  | | | E-MAIL | |  | | |
| 法人代表 | |  | | | | | 开户行账号 | | | |  | | | 邮政编码 | |  | | |
| 税号 | |  | | | | |  | | | |  | | | 网址 | |  | | |
| 员工基本情况 | 职工总人数 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术人员总数 | |  | | | | 高级职称 | | | |  | | | | 中级职称 | |  | | |
| 管理人员总数 | |  | | | | 高级职称 | | | |  | | | | 中级职称 | |  | | |
| 生产人员总数 | |  | | | | 技师 | | | |  | | | |  | |  | | |
| 近三年产量产值 | 近三年产量 | | 年 | | | |  | | | | 近三年产值 | | | | 年 | |  | | |
| 年 | | | |  | | | | 年 | |  | | |
| 年 | | | |  | | | | 年 | |  | | |
| 主要生产设备名称 | 规格型号 | 台数 | | 购入时间 | | 用途 | | | 主要检验设 备名称 | | | | 规格型号 | | 台数 | 购入时间 | | 用途 | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |
| 主要产品名称 | | 规格型号 | | | | 年产量 | | | | 主要原材料名称 | | | | | 规格型号 | | | | 年用量 |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 主要客户名称 | | | | | 所供产品 | | | | | | | | | 年合同总额（万元） | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |

注：上述材料所填信息务必真实有效！弄虚作假将按制度进行处罚！