**芜湖新兴铸管有限责任公司**

 铁路货检轨道衡监控系统大修技改询价公告

日 期： 2022年3月18日

项目所在地：安徽省芜湖市三山区

1. **招标条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备询价条件，采用公开询价方式确定承包人。

1. **项目概况和招标范围**
2. 铁路货检轨道衡监控系统大修技改。
3. 本期合同期限：一年。从合同签订之日起。
4. **报价说明**

 1、报名截止时间：2022年3月25日16:00（如不满足开标条件，时间顺延）

 2、报价时间：2022年3月25日09:00-2022年3月28日14:00（如不满足开标条件，时间顺延）

 3、报价方式：登陆芜湖新兴官网：[www.whxxzg.com](http://www.whxxzg.com) 进入网上报价一栏，输入用户名及密码（各单位用户名为唯一，初始密码修改后请记牢）。

1. **报名须知**

1、有意向且符合资格要求条件的单位可将报名材料发送至曹勤邮箱（18955381505@163.com）.

1. 报名材料：营业执照、银行开户许可证、报名函、公平交易承诺函等（附件3、4、5）；
2. 招标人有权对投标材料中的真实性予以进一步核实。（所有相关材料需要加盖公章。）
3. **保证金**

报价保证金：报名阶段资质审查通过后，需缴纳**捌仟元**报价保证金（电汇，基本账户汇款）。报价保证金到账号方视为报名成功。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

保证金收取账户信息：

**单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司**

**单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号**

**开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）**

**帐 号：1307023219000109264**

**六、相关要求**

**1、系统大修内容：货检系统整体大修，达到以下技术要求**

* 1. 自动来车提醒；车号自动识别录入。
	2. 高清彩色过车视频采集；
	3. 过车视频自动播放；
	4. 检车视频可以自由进行暂停、快进、快退、全屏播放、重新播放、停止播放等操作，也可用鼠标拖拽时间轴控制播放；
	5. 过车视频提供下载功能；
	6. 有视频截图功能，对相应截图进行问题标注，并快速输入说明文字，形成货车装载状态检测报告；
	7. 检车视频回放及问题车统计分析功能；
	8. 设备状态检测功能；
	9. 具有视频信息匹配功能：过车实时视频可叠加车号信息。
	10. 货检影像峨桥货运站实时查看；系统远程维护；系统施工期间，保障原系统满足铁路部门货检工作要求，不得影响正常作业；新旧系统交割时间，确保4小时内完成，具体交割时间，由甲方根据铁路作业确定。
	11. 具备未检车提醒功能：车辆经过检测点，作业人员未对视频进行查看的记录，在检车页面中能够给与明显提示。
	12. 信息的整合功能：

a) 投标人应具备信息系统整合能力，采购的物资需要投标人保证与既有系统及网络互联互通、保证接入铁路办公网、保证铁路办公网接入安全及保修期内运营维护（其产生的费用包含在物资投标报价中）。

b) 通过车次、车号、车位、时间，可准确定位、查询过车视频；数据资料留存不少于100天。

c) 通过网络接口与上海局集团有限公司《货车装载状态高清视频监控系统多级联网平台》系统连接，应满足上铁货【2019】153号文件的技术要求

d) 　通过网络实现系统检测信息的共享，问题车辆标注、监控信息上传、下载（预留与我公司信息化相关接口）。

* 1. 智能照明系统：照明灯光亮度均匀，功耗低，LED光源，夜间来车自动开启，车离开自动熄灭。
	2. 所有线缆设施按照标准规范铺设、安装，符合行业、国铁、我公司相关要求。
	3. 所有主材、辅材由承揽方提供，并具备信息整合功能，保证铁路办公网接入安全和后期运营维护

2、设备清单及要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 | 1 | 720P数字彩色摄像机(含护罩，镜头，支架）支架可利旧，需检查、加固、除锈、防腐，符合设备、安全要求。 | 台 | 5 |
| 2 | 高亮LED照明灯（含支架)支架可利旧，需检查、加固、除锈、防腐，符合设备、安全要求。 | 盏 | 3 |
| 3 | 供电、系统控制箱 | 只 | 1 |
| 4 | 车号识别系统  | 套 | 1 |
| 5 | 接近开关（含支架) | 只 | 2 |
| 6 | 电源避雷器 | 只 | 1 |
| 7 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 测速单元 | 台 | 1 |
| 9 | 切割单元 | 台 | 1 |
| 10 | 灯控单元 | 台 | 1 |
| 11 | 对射开关 | 对 | 1 |
| 二 | 传输设备 | 12 | 串口服务器 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤收发器（电信级） | 对 | 1 |
| 三 | 终端设备 | 14 | 22寸显示器 | 台 | 1 |
| 15 | 服务器 | 台 | 1 |
| 16 | 24口接入交换机 | 台 | 1 |
| 17 | 业务操作终端（需要根据实际需求确定数量） | 台 | 3 |
| 18 | 5KVA UPS | 套 | 1 |
| 20 | 22U 机柜 | 套 | 1 |

**七、付款方式**

1、施工完毕，经发包方业主单位现场验收，并由发包方业主单位及承揽方双方签字确认合格后，视为验收合格。

2、验收合格发票入账三个月后付款90%，质保金10%，质保期一年，质保期满无质量问题付清。

3、付款方式：贰万元以上为承兑汇票，贰万元及以下为银行电汇。

联系人及电话：

生产管理部（业务联系人）：许 工 15255307938

## 运输部（业主部门）： 阮主任 13195538117

招 标 办：     曹 工    18955381505

**五、其他要求**

1、芜湖新兴铸管有限责任公司享有二次议价的权利.

2、投标人参与报价则视为投标人对附件中的招标文件内容认可，对项目条款已知悉并同意。

附件1：法人授权委托书

附件2：公平交易承诺函

附件3：投标报名申请函

## 附件1

##  法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，本单位均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。本授权有效期为：90天

法定代表人身份证复印件：

法定授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日

附件2

公平交易承诺函

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

1. 中止与对方一切业务合同执行；
2. 将对方永久列入公司黑名册；
3. 扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；
4. 公司对贿赂款 项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；
5. 对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章：我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理，绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 业务主管签字：

年 月 日

附件3

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd**

 **投标报名申请函**

致：**芜湖新兴铸管有限责任公司**

1、 我方以 (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以 （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属： 省 市 单位名称 企业法人 单位地址 邮编

企业类型 国有 股份 合资 民营 个体 其他（所属类别上打√）

企业性质 加工业 贸易业 物流业 （所属类别上打√）

开户银行 账号

税号 注册资金

公司电话 公司传真

联系人 联系电话

主导（营）产品：

是否通过 ISO9000 ISO14000 GB28000 （通过的打√）

3、我司附相关资质（营业执照、银行开户许可证、行业生产（经营）许可证、质量认证证书、环保认证证书、其他认证证书及**近年相关业绩**）将以电子版扫描件形式电子版扫描件形式**发邮件至18955381505@163.com**至**曹勤**。

4、我司确认，你方授权代表可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

 申请人（单位公章）：

 授权代表（签名或签章）：

 签字日期：