项 目 承 揽 招 标 公 告

日 期：2018年11月28日

招标号：LWZJ20181209SNNC

根据我公司生产经营需要，现对铸件生产线的水泥内衬工序实施公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

**1、承揽内容：**

管件内衬水泥、养生，及产品流转装卸，设备日常点检、润滑、保洁。

**2、岗位名称及要求：**

大中小件内衬工、大件拌料兼吊运工和小件吊运工（熟练操作地面行车，不需要行车特种作业证）、打内衬工等；人员岁数：男子55岁以下，女子50以下，身体健康。

人数要求：30-50人

其他要求：投标单位有劳务派遣许可证

报价方式参考附表（可修改）。

 **凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人联系（姚勇 18505538739，到我公司现场勘察及交流。**

本次招投标日期定于**2018年12月5日 ，下午3:30 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2018年 12月04日中午12:00 。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。**

单位名称：芜湖新兴新材料产业园有限公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮 编：241002

 联 系 电话：0553-5627217

 0553-5698563 18055315335李工

**本次招标收取投标证金肆万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）**

名称：芜湖新兴新材料产业园有限公司，

纳税人识别号：91340208396840152L，

地址、电话：芜湖市三山经济开发区春洲路2号0553—5698547，

开户行及账号：徽商银行芜湖环城路支行1100901021000163818

**芜湖新兴新材料产业园有限公司**

 **招标办**

 **2018-11-28**

附件1：投标人须知

附件2：报价表

投 标 人 须 知

1. **一般要求**

 投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1. **投标文件的语言**

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

1. **投标有效期**

投标有效期：60日。

1. **投标人要求**

1、合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

1. 注册资金50万元以上(含50万元)；
2. 营业范围具有从事招标项目相关的作业能力和资质；
3. 无不良记录（法律、经济、前科）证明；
4. 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

2、投标人必须提供下列文件和资料：

1. **投标人法定代表人授权书。**
2. **企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。**
3. **联合体投标人提供的联合协议。**
4. **报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，并注明税率。**
5. **身份证复印件。**
6. **公平交易承诺函**
7. **上述文件均需盖公司公章。**

**五、投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

**六、投标人建议**

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

**七、投标文件的份数和签署**

**投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。**

**八、投标报价**

1、投标人应在报价表中标明，所报价格的**报价有效期、税率**等常规项目。

2、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

3、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

4、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

5、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

**九、投标文件的递交**

 1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

 3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

**十、无效投标**

发生下列情况之一者，视为无效投标。

* 1. 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。
	2. 投标人企业资质不全或无资质的。
	3. 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。
	4. 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。
	5. 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。
	6. 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。
	7. 超过招标文件规定的项目完成期限的。
	8. 附有招标人不能接受的条件的。
	9. 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。
	10. 明显不符合技术规格、技术标准要求的。
	11. 以联合体方式投标而无共同投标协议的。
	12. 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。
	13. 以他人名义投标的。
	14. 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。
	15. 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。
	16. 其他不符合招标文件实质性要求的。

**十一、投标人保证**

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

**4.投标人应对承揽质量作出明确承诺。**

**十二、相关要求**

1、付款方式：每月按照合同条款办理结算手续，开据增值税税票到公司财务结账。

2、作业地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、合同期限：一年。

**十三、评标标准**

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

1. **其他要求**
2. 投标方应按招标方规定到招标方相关部门办理相应手续，履行招标方规定的审批程序。投标方在未经招标方同意的情况下，不得将承揽的事务交给第三方完成，否则招标方有权随时解除合同，投标方要承担由此造成的一切损失。
3. 投标方在招标方区域擅自从事本协议以外的作业或违反招标方规章制度造成招标方经济损失，投标方应予赔偿。
4. 投标方在招标方现场生产的过程中，必须执行招标方的各项管理制度，如有违规违纪，按招标方的相关考核办法对投标方进行考核，考核在当月结算中体现。
5. 投标方负责按招标方要求搞好作业区域内的安全、环保及综合治理工作等，签订相关安全、环保、综治协议。
6. 投标方须遵守招标方的现场管理制度，必须符合6S相关标准和要求，如有违反，按招标方现场和6S管理制度给予考核。

**报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 水泥内衬项目报价（元/吨） | 不含税价格（元/吨） |
| 小写(元) | 大写 |
| 消失模 |  |  |
| 静压线 |  |  |
| 总计： |  |  |

税率：

请慎重报价！

报价单位：

报价时间：